技术参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 限价（万元） |
| 2 | 重症医学科 | 超声流量检测设备 | 设备满足转运ECMO病人血流量检测需求。需配备便携式超声流量检测主机和监测探头一个。 | 1 | 6.8 |
| 3 | 儿科 | 闪光刺激器 | 需配套我院日本光电脑电图机（型号：EEG-1200C）使用。 | 1 | 2.3 |

商务要求：

1、成交供应商需在30日内与采购人签订合同，成交供应商应在签订合同后90日内提供货物并进行验收。

2、付款方式：货物金额高于10万的，全部货物最终验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后90日内支付90%货款，剩余10%货款在货物验收结束1年后90天内进行无息支付。货物金额低于10万的，全部货物最终验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后90日内支付100%货款.

3、验收要求：使用科室和医学装备科根据服务要求和公司响应文件及承诺共同验收。

4、售后服务：质保1年及以上。