绵阳市中心医院

分体式空调维保市场调研、询价公告

为了保证设备的正常运行，我院拟招标专业公司对分体式空调进行维护、维修、保养服务，目前进行市场调研，请具有资质的供应商参与报价。

1. **分体式空调规格及数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 规格 | 数量 | 质保期 | 非质保期 | 合计 | 分布区域 |
| 2020.09.01以前安装 | 1-1.5P挂机 | 791台 | 286台 | 505台 | 1258台 | 全院各区域（门诊大楼  、第一住院大楼、综合楼、  教学楼、教学楼、  女单楼、第二住院大楼、  全科楼、科信楼、行政楼、  紫荆楼、图书馆、  洗浆房、后勤办公楼、各门卫等） |
| 2P挂机、天花机、柜机 | 114台 | 17台 | 97台 |
| 3P柜机、天花机 | 277台 | 85台 | 192台 |
| 5P柜机、天花机 | 76台 | 12台 | 64台 |
| 2021.09.01  以前安装 | 1-1.5P挂机 | 805台 | 269台 | 536台 | 1277台 |
| 2P挂机、天花机、柜机 | 114台 | 17台 | 97台 |
| 3P柜机、天花机 | 280台 | 72台 | 208台 |
| 5P柜机、天花机 | 78台 | 12台 | 66台 |

二、分体式空调的维保内容

1.甲方非质保期内的分体式空调的常规维护、保养、故障维修（含应急维修）、技术服务，以及所有分体空调深度清洗、消毒服务。

2.本项目为总价包干模式，维护保养时间二年。甲方非质保期内的分体式空调维修、保养服务由乙方包工包料（空调的拆机、移机除外）。

3.夏季和冬季在医院设立驻院维修点。

4.上午8：00至下午18:00接到报修电话后，必须在30分钟内赶到现场，2小时内完成维修。下午18:00至次日上午8:00接到报修电话，1小时到达现场，2小时内完成维修（2小时维修时限，特殊情况除外）。

5.制定保养、巡检工作计划，空调使用期间每半月至少一次巡检。提供保养、巡检、抢修工作记录、年度维保工作总结。

6.洗浆房的空调每年做两次深度清洗、保养。

7.所有分体式空调内外机每两年平均不少于一次深度清洗、消毒。

8.检查所有空调内外机的安装是否牢固，对有脱落风险的设备进行维修整改。

9.根据其他工作需要，按医院要求指派专业人员到现场巡查设备正常运行，配合院方相关工作。

三、询价要求

1.维保公司应具有独立法人资格，营业执照经营范围有：分体式空调维护保养、维修服务。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

7.列出主要用户清单表（类似项目业绩一览表），并提供相关证明材料（如与该单位的合同协议书复印件/扫描件等）。

三、参与询价公司须提供的书面材料

1.维保公司基本情况

2.经过年检的营业执照（复印件）

3.法定代表人授权书（原件）

4.授权代表的身份证（复印件）

5.安全承诺书及相关证明材料（意外保险等）

以上要求参与公司提供的资格证明文件复印件必须加盖鲜章。

四、报价：

1、凡有意参加者，请于见公告日至2025年7月11日下午5:00时前，将报名所需资料用PDF电子版文件打包，以压缩文件形式（压缩文件须以：单位名称+项目名称+联系方式+报价单），传送至QQ邮箱：1253563806，过时不再接受报名。

2、联系人：

周老师 电话：13881156068

后勤保障科

2025年7月04日

附1报价表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 报 价 |  |
| 分体式空调维护、维修、保养服务 |  |  |

## 附2 移机、拆机相关项报价单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 维修项目 | 单位 | 报价 | 优惠折扣 |
| 1 | 1-1.5P （挂机） | 补氟（制冷剂不够）\* | 次 |  |  |
| 2 | 加氟（全部泄露）\* | 次 |  |  |
| 3 | 增加铜管（含电源线） | 米 |  |  |
| 4 | 移内机 | 台 |  |  |
| 5 | 移外机 | 台 |  |  |
| 6 | 移整机 | 台 |  |  |
| 7 | 拆机 | 台 |  |  |
| 8 | 深度清洗（清洗蒸发器，风筒和接水槽，叶片等）（质保期外） | 台 |  |  |
| 9 | 2P （挂机、柜机、天花机） | 补氟（制冷剂不够）\* | 次 |  |  |
| 10 | 加氟（全部泄露）\* | 次 |  |  |
| 11 | 增加铜管（含电源线） | 米 |  |  |
| 12 | 移内机 | 台 |  |  |
| 13 | 移外机 | 台 |  |  |
| 14 | 移整机 | 台 |  |  |
| 15 | 拆机 | 台 |  |  |
| 16 | 深度清洗（清洗蒸发器，风筒和接水槽，叶片等）(质保期外） | 台 |  |  |
| 17 | 3P （柜机、天花机） | 补氟（制冷剂不够）\* | 次 |  |  |
| 18 | 加氟（全部泄露）\* | 次 |  |  |
| 19 | 增加铜管（含电源线） | 米 |  |  |
| 20 | 移内机 | 台 |  |  |
| 21 | 移外机 | 台 |  |  |
| 22 | 移整机 | 台 |  |  |
| 23 | 拆机 | 台 |  |  |
| 24 | 深度清洗（清洗蒸发器，风筒和接水槽，叶片等） | 台 |  |  |
| 25 | 5P （柜机、天花机） | 补氟（制冷剂不够）\* | 次 |  |  |
| 26 | 加氟（全部泄露）\* | 次 |  |  |
| 27 | 增加铜管（含电源线） | 米 |  |  |
| 28 | 移内机 | 台 |  |  |
| 29 | 移外机 | 台 |  |  |
| 30 | 移整机 | 台 |  |  |
| 31 | 拆机 | 台 |  |  |
| 32 | 深度清洗（清洗蒸发器，风筒和接水槽，叶片等） | 台 |  |  |
| 33 |  | 加装接水盘（塑料） | 个 |  |  |
| 34 |  | 加装接水盘（铝铁材料） | 个 |  |  |
| 35 |  | 安装排水管pvc∅32 | 米 |  |  |
| 36 |  | 安装排水管（4楼以上）pvc∅32 | 米 |  |  |
| 37 |  | 4楼以上拆机移机高空作业费（安全费用） | 台 |  |  |
| 38 |  | 内机挡风板 | 个 |  |  |
| 39 |  | 空调遥控器 | 只 |  |  |
| 40 |  | 水钻开孔 | 台 |  |  |
| 41 |  | 电钻开孔 | 台 |  |  |
| 42 |  | 支架 | 副 |  |  |