技术参数：

配置便携式掌上超声显示仪、一个有线超声探头，设备具备USB充电功能，内置电池可使用3小时以上。超声图像具备穿刺引导线，方便用于外出时超声引导动静脉穿刺及神经阻滞。

商务要求：

1、成交供应商需在30日内与采购人签订合同，成交供应商应在签订合同后90日内提供货物并进行验收。

2、付款方式：全部货物最终验收合格后，采购人收到中标人提交完备票据凭证资料后120日内支付100%货款。

3、验收要求：使用科室和医学装备科按照投标文件共同验收。

4、售后服务：质保1年以上。